

**D300 DA Microfiber Correction Compound**

KÄYTTÖOHJEET:

Sekoita hyvin. Työskentele viileässä ja varjossa.

Annostele tuotetta suoraan DA mikrokuitulaikalle. Ajonopeus n. 4800 opm.

Suositeltavia ajokerrat ovat 2-4 ristiin, aluksi suuremmalla paineella ja lopussa pienellä paineella tai paineetta.

Pyyhi ajojäämät pois ennen vahan levitystä. Puhdista mikrokuitulaikka välillä harjalla ja paineilmalla.