

**D301 DA Microfiber Finishing Wax**

KÄYTTÖOHJEET:

Sekoita hyvin. Työskentele viileässä ja varjossa.

Annostele tuotetta suoraan DA viimeistelymikrokuitulaikalle.

Ajonopeus n 3800 opm. Suositeltavat ajokerrat ovat 2-3 ristiin, pienellä paineella.

Voidaan levittää koko auton pinnalle ja kiillottuu yhdellä pyyhkäisyllä. Puhdista mikrokuitulaikka välillä harjalla ja paineilmalla.